**Hrubieszów, dn. 26.05.2024 r.**

**Zapytanie ofertowe**

**Nr RPOZ/2/2024**

*Zamówienie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.*

**I. ZAMAWIAJĄCY**

Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela w Czerniczynie,

Czerniczyn 39, 22-500 Hrubieszów

Tel.: (84) 697 32 02

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: Remont kaplicy grobowej De Magura-Madan w Mienianach, w której zakres wchodzą: wykonanie poziomej izolacji ścian, naprawa tynków zewnętrznych i wewnętrznych, odtworzenie formy zewnętrznych schodów, malowanie ścian zewnątrz i wewnątrz, remont stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie opaski odwadniającej w kaplicy grobowej De Magura-Madan w Mienianach, wpisanej do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Lubelskiego pod nr A/547, należącej do Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Czerniczynie.

Na zamówienie składają się:

1. Wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach 180 x 120 cm, zgodnej z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953 ze zm.).

Wzór tablicy dostępny jest pod adresem:

<https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Fundusze_i_programy/Polski_Lad/Odbudowa_zabytkow/tablica__fundusz_180x120_v2.pdf>

Treść tablicy, w tym jej projekt, a także dokładne miejsce ustawienia będą podlegały uzgodnieniu z Zamawiającym.

**Tablica powinna zostać ustawiona w miejscu realizacji inwestycji w momencie rozpoczęcia prac budowlanych.**

1. Prace budowlane polegające na remoncie kaplicy grobowej rodziny De Magura Madan, położonej na działkach nr 204 i 104 w miejscowości Mieniany, gmina Hrubieszów, w zakresie: demontaż odspojonych fragmentów tynków zewnętrznych, pozioma izolacja metodą iniekcji ciśnieniowej od zewnętrznej strony ścian, roboty zewnętrzne przy naprawie tynków do poziomu gzymsu kostkowego, remont stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie obwodowej opaski do odwadniania o szerokości 60 cm wokoło obiektu oraz odtworzenie formy zewnętrznych schodów, zgodnie z załączonymi: przedmiarem robót, dokumentacją projektową, a także decyzją pozwolenia na budowę.

Kod CPV:

45453100-8 – Roboty renowacyjne

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45321000-3 – Izolacja cieplna

45442110-1 – Malowanie budynków

45410000-4 – Tynkowanie

45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

**III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30 listopada 2025 r.

**IV. OKRES GWARANCJI**

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, udzieli gwarancji umownej na wykonane prace, na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.

**V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Cena złożonej oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym podatki i ewentualne opłaty, w tym ewentualne opłaty związane z zajęciem pasa drogi powiatowej.

**V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia.

2. Do udziału w postępowaniu uprawnieni są wykonawcy którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

b) posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj.:

- dysponują osobą kierującą pracami przy zabytkach wpinanych do rejestru, w rozumieniu art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.).

Ocena tego warunku dokonana będzie na podstawie oświadczenia (pkt. 4 formularza ofertowego).

3. Oferta wykonawcy, który nie będzie spełniał warunków udziału w postępowaniu zostanie odrzucona.

**VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela w Czerniczynie, Czerniczyn 39, 22-500 Hrubieszów.
2. Termin składania ofert: do 29 lipca 2024 r. do godz. 14:00. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone bez rozpatrywania.
3. Forma składania ofert: pisemna na formularzu ofertowym zamieszczonym jako załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta.
4. Załączniki, składane wraz z ofertą (np. referencje) w postaci kopii, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez oferenta.

**VII. OCENA OFERT**

 Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

**VIII. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

**IX. UWAGI KOŃCOWE**

1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela w Czerniczynie do zawarcia umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.

**X. ZAŁĄCZNIKI**

 1. Wzór formularza ofertowego.

 2. Projekt umowy.

 3. Przedmiar robót.

 4. Dokumentacja projektowa.

 5. Decyzja pozwolenia na budowę

 6. Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

 7. Pismo Powiatowego Zarządu Dróg

ZAMAWIAJĄCY:

 Proboszcz Parafii

Ks. Andrzej Dzido